**附件1：**

**三医院门诊综合楼主水管改造项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备 注 |
| 1 |  | 塑料管 | 塑料管：室外PE给水管(电熔连接)安装，公称外径 (mm以内)160；管道水压试验、消毒、冲洗。 | m | 85 |  |
| 2 |  | 镀锌钢管 | 镀锌钢管：室外镀锌消防给水钢管(卡箍连接)安装，公称外径 (mm以内)160；管道水压试验、消毒、冲洗。 | m | 85 |  |
| 3 |  | 塑料阀门 | 塑料阀门：PE管安装DN150的塑料法兰闸阀，带短管电熔连接。 | 个 | 2 |  |
| 4 |  | 法兰阀门 | 法兰阀门：镀锌钢管安装DN150的卡箍式法兰闸阀。 | 个 | 2 |  |
| 5 |  | 法兰 | 法兰：DN150的镀锌钢管卡箍式法兰连接。 | 副 | 4 |  |
| 6 |  | 法兰 | 法兰：DN150的PE管塑料法兰电熔连接，带短管电熔连接。 | 副 | 4 |  |
| 7 |  | 软接头 | 软接头：管道安装DN150的哈夫接。 | 个 | 1 |  |
| 8 |  | 软接头 | 软接头：管道安装变截面DN200至DN150的哈夫接。 | 个 | 1 |  |
| 9 |  | 管道支架 | 管道支架：镀锌角铁∠75\*75\*7支架制作安装。 | kg | 909.72 |  |
| 10 |  | 室外管道碰头 | 室外管道碰头：室外管道碰头，公称外径 (mm以内)160 | 处 | 2 |  |
| 11 |  | 给水工程系统调试 | 给水工程系统调试 | 系统 | 1 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |
| 12 |  | 脚手架搭拆 | 安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |