附件1：

**三医院耳鼻喉综合治疗台椅采购需求及技术参数**

**一、采购需求**

**设备配置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** |
| 1 | 玻璃台面 | 1套 |
| 2 | 机体 | 1套 |
| 3 | 中央控制系统 | 1套 |
| 4 | 正压泵 | 1台 |
| 5 | 负压泵 | 1台 |
| 6 | 吸引瓶 | 1只 |
| 7 | 喉镜预热器 | 1套 |
| 8 | 射灯 | 1套 |
| 9 | 喷枪 | 3把 |
| 10 | 吹枪 | 1把 |
| 11 | 吸枪 | 1把 |
| 12 | 棉球缸 | 2个 |
| 13 | 内置器械收集盘 | 1套 |

**二、技术规格及参数：**

1、台面：采用玻璃设计台面，高档华贵，耐刮花、耐磨，防渗透，易清洗。

2、机体：机体采用冷轧钢结构经电镀漆处理，坚固耐用，美观大方。

3、中央控制系统：台面上具有按键式中央控制中心，可以对射灯、喷枪、吸枪、吹枪、喉镜预热器等设施进行直观、快捷的操作。

4、正压泵：2.5kg/cm2，动力强劲，超静音，启动速度快，无需等待。

5、负压泵：740mmHg(max)，超强吸力，超静音，启动速度快，无需等待。

6、吸引瓶：2500 毫升，优质医疗级玻璃材质。

7、喷枪：提拉设计，即提即用，安全方便快捷，压力在 0.1MPa～0.15MPa 范围内可任意调整，动力强劲， 射程远，可使药液雾化后直达病灶；直型喷枪 2 支，弯型喷枪 1 支，回流式设计，不锈 钢制造，方便拆卸，可高温高压消毒。

8、吸枪：吸枪负压：≥0.07MPa，可以通过对压力控制孔的按压，轻松控制压力大小。 内置吸引防回流装置，防止污物回流造成的污染及对医患人员的身体伤害。

9、吹枪：吹枪≥0.01--0.15Mpa。

10、喉镜预热器：450W；手动开启，自动关闭功能。

11、器械盘：优质不锈钢制造，分别有专门放置的特定位置，设计合理，使用方便快捷。

12、敷料缸：优质不锈钢制造，分别有专门放置的特定位置，设计合理，使用方便快捷。

13、药液瓶：分色玻璃药液瓶，分别有专门放置的特定位置，设计合理，使用方便快捷。

**注：以上参数必须都要达到要求。**